**Политика гарантии тракторов YTO**

1. Область применения

Тракторы YTO и запачасти, распространяемые официальными дилерами YTO.

1. Правила гарантии на трактор YTO

2.1. Правила гарантии тракторов YTO должны применяться в соответствии с «Правилами гарантии на детали тракторов YTO» (подробности см. в приложении).

2.2 Дилеры, соблюдающие правила гарантии YTO на тракторы, должны предоставить «Профиль пользователя и отчет об обучении» и «Отчет об обслуживании трактора YTO».

3. Правила гарантийного срока трактора YTO

3.1. Гарантийный срок составляет 24 месяца или 1500 моточасов. В зависимости от того, какое время наступит раньше, гарантийный срок закончится.

3.2. Для пользователей тракторов, которые готовы предоставить копии «Счета продажи» и «Профиля пользователя и отчета об обучении» одновременно, гарантийный срок начинается с даты продажи дилером, и гарантийный срок составляет 24 месяца или 1500 рабочих часов в зависимости от того, что наступит раньше.

4. Правила гарантии на запчасти для тракторов YTO

4.1. Гарантия качества запасных частей для тракторов YTO должна соответствовать «Правилам гарантии на детали тракторов YTO».

4.2.Для запасных частей, использованных на тракторах в течение гарантийного срока, оставшийся гарантийный срок трактора считается гарантийным сроком на запасные части.

4.3. Для запасных частей, используемых для тракторов вне гарантийного срока, необходимо одновременно предоставить сканированные копии «Счета продажи» и «Отчета о техническом обслуживании трактора YTO». Гарантийный срок сокращается вдвое в соответствии с «Правилам гарантии на детали тракторов YTO».

5. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:

5.1.Неисправность, вызванная несоблюдением пользователем правил эксплуатации трактора YTO «Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию», а также невыполнением необходимых обкаток, технического обслуживания и использования масла трактора.

5.2.Неисправность вызванная тем, что пользователь не смог вовремя остановить трактор при появлении предупреждения о неисправности или загорании красной сигнальной лампы на приборе.

5.3.Неисправности, вызванные несанкционированной модификацией и разборкой тракторов YTO дилерами и пользователями.

5.4.Ущерб, причиненный дилерами и пользователями в результате дорожно-транспортных происшествий, подъема и транспортировки.

5.5.Ущерб, причиненный дилерами и пользователями, не соблюдающими правила хранения и технического обслуживания во время хранения трактора.

5.6.Повреждения трактора, вызванные внешними силами или человеческим фактором.

5.7. За ущерб, причиненный стихийными бедствиями, такими как пожары и наводнения, а также форс-мажорными обстоятельствами, такими как войны.

6. Право толкования настоящих правил принадлежит YTO INTERNATIONAL,LTD., оно будет введено в действие с 1 января 2024 года.

7. CHINA-AFRICA MACHINERY CORP. также применяет данные правила.

YTO INTERNATIONAL,LTD.

1 января 2024 г.

Приложение: Правила гарантии на детали тракторов YTO

|  **Номер** | **Категория** | **Наименование** | **Гарантийный срок** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип корпуса | шасси | Картер переднего моста, коробка передач, верхняя крышка коробки передач, раздаточная коробка, задний мост, главная передача, тормоза, дифференциал, гидрокомпенсатор, коробка отбора мощности, опора изогнутой тяги, опора нижней рулевой тяги, сцепление | 24 месяца |
| двигатель | Корпус, головка блока цилиндров, маховик | 24 месяца |
| Корпус коробки передач, крышка камеры коробки передач, масляный поддон, корпус маховика, корпус заднего сальника, впускная труба, выхлопная труба, корпус термостата, крышка термостата, крышка камеры толкателя, крышка головки блока цилиндров | 12 месяцев |
| 2 | Вал-шестерня | коробка передач | Шестерни, валы-шестерни, головки выходных валов, синхронизаторы, зацепляющие втулки, скользящие тяги, арретир | 24 месяца |
| двигатель | Коленчатый вал, распределительный вал, уравновешивающий вал, вал промежуточной шестерни | 12 месяцев |
| 3 | Класс сборки или компонента | двигатель | Топливный насос высокого давления, маслоперекачивающий насос, водяной насос, стартер, генератор, масляный насос, нагнетатель, радиатор, интеркулер, охладитель EGR, масляный радиатор, масляный радиатор, масляный фильтр; электронный блок управления ECU, насос с электронным управлением EUP, клапан EGR , трубка Common Rail, клапан ограничения давления, воздушный компрессор, глушитель | 12 месяцев |
| Механические компоненты шатуна, узел коромысла клапана | 12 месяцев |
| кондиционер | Компрессор кондиционера, конденсатор кондиционера, испаритель | 12 месяцев |
| бак | Топливный бак, гидробак, бак рулевого управления, тормозной бак | 12 месяцев |
| гидравлические компоненты | Шестеренчатый насос, тормозной насос, насос рулевого управления, рулевой механизм, многоходовой клапан, распределитель, подъемный цилиндр, вспомогательный подъемный цилиндр, подъемный цилиндр двойного действия, рулевой цилиндр, главный насос сцепления, усилитель сцепления, быстросменный шарнир гидравлического выхода, гидравлический металлическая масляная труба | 12 месяцев |
| другой | Сборка диска со спицами и обода | 24 месяца |
| Сцепление в сборе | 12 месяцев |
| Сиденье | 6 месяцев |
| 4 | Части | подвеска тяговая | Внешний подъемный рычаг, внутренний подвижный стержень подъемника, тяговая рама, тяга подвески, кронштейн цилиндра, передний кронштейн | 24 месяца |
| Крюк прицепа, детали для сварки дышла, детали для сварки пластин прицепа | 12 месяцев |
| двигатель | Поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы, поршневые форсунки, гильзы цилиндров; толкатели, толкатели, клапанные пружины, направляющие клапанов, фиксаторы клапанов; втулки шатунов, втулки коренных подшипников, упорные втулки; различные шестерни, шкивы коленчатого вала, виброгасители двигателя, ступица коленвала, сигнальный диск, сильфон, маслопровод высокого давления, болты головки блока цилиндров, болты маховика | 12 месяцев |
| Топливная форсунка, термостат, вентилятор, натяжитель, устройство предварительного подогрева. | 6 месяцев |
| электрические компоненты | Комбинированный прибор, электронный ножной дроссель, электронный ручной дроссель, жгут проводов, разъемы и другие электрические компоненты. | 12 месяцев |
| Датчик давления масла, температуры воды и другие датчики, сигнализация давления воздуха, стеклоочиститель | 6 месяцев |
| подшипник | Различные подшипники, включая упорный подшипник главного сцепления и выжимной подшипник вспомогательного сцепления | 6 месяцев |
| уплотнительная деталь | Сальник, водяное уплотнение, уплотнительное кольцо, резиновая трубка | 6 месяцев |
| воздушный тормоз | Клапан пневматического тормоза, быстросменное соединение пневматического тормоза, воздушный ресивер | 6 месяцев |
| повернуть | Руль | 6 месяцев |
| тяги и стандартные детали | Управляющий гибкий вал, управляющий стержень, позиционирующий штифт, ограничительный штифт, эластичный цилиндрический штифт | 6 месяцев |
| Наружные болты, гайки, шайбы, шайбы, металлические хомуты | 3 месяца |
| 55 | Другие | внутренние и внешние шины | Гарантия распространяется на такие дефекты, как наслоения, воздушные рубцы, трещины, отслоения, падающие кусочки, разрыв шнура, не вызванный внешней силой, и т. д. | 6 месяцев |
| ведомый диск сцепления, ведомый диск тормоза | Гарантия распространяется на ослабления заклепок, отпадания фрикционных дисков и сильного ненормального износа. | 6 месяцев |
| батарея | Гарантия распространяется на сломанные решетки, незакрепленные и падающие опоры. | 3 месяца |
| Лак кузов трактора | Гарантия распространяется на большие площади отслаивания краски и отпадения блоков | 3 месяца |
| 6 | быстроизнашивающиеся детали | Стекло, лампочки, предохранители, ремни, открытые резиновые и пластиковые детали. | 0 |
| Легкорастрачиваемые детали | Различные типы фильтров, смазочных масел, смазок и хладагентов для систем кондиционирования воздуха. |